**北京航空航天大学医院彩色多普勒超声租赁服务项目采购需求书**

采购要求：

（一）要求：国内外知名品牌。

（二）设备用途：体检用，腹部、妇产科、泌尿科、浅表组织和小器管、外周血管的超声诊断。

（三）设备数量：每次同时租赁最多不超过4台，根据实际使用需求供应。

（四）租赁时间：服务期限2年，根据医院使用需求，提前2周将使用需求告知服务商，需按时将设备运输到医院并调试维护好，并进行必要的使用培训，租赁费用按实际使用天数结算。

（五）响应时间：接收到医院使用需求后，为了不影响医院的使用计划，应在实际使用之日≤72小时内，将设备送到医院指定地点并完成调试维护。

（六）设备维护：设备由服务商移交给医院之日起，服务商负责设备的正常维护。在接到医院要求对租赁设备进行服务的通知后，在≤4小时内给予答复，如需要现场维护，必须委派合格的维修工程师在≤24小时内到现场进行服务。

1. 应急方案：租赁期间设备需维修且无法使用时，为不影响医院使用，应在≤24小时内，为医院提供备用设备。
2. 设备技术要求：

 **1. 设备的主要技术要求：**

1.1 19英寸以上医用高分辨高清晰度彩色逐行扫描低功耗液晶显示器。

1.2 全数字化彩色超声诊断系统主机,标配线阵、凸阵、相控阵探头，可选配腔内探头。

1.3 数字化二维灰阶成像单元。

1.4 数字化彩色多普勒单元。

1.5 数字化频谱多普勒显示和分析单元。

1.6 数字化能量血流成像单元。

**2 测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式）：**

2.1 一般测量。

2.2 妇产科测量。

2.3自动多普勒血流测量与分析。

2.4 多普勒血流测量与分析。

2.5 外周血管测量与分析。

**3. 系统通用功能：**

3.1 多语言操作界面，英语，中文（包括键盘输入、注释、操作面板等）

3.2 物理探头接口：可同时激活3个接口，每个探头接口外观、大小相同，所配探头可任意选择探头接口。

**北航校医院彩色多普勒超声租赁服务采购报价单**

**供应商：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（加盖单位公章）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价（元）/天 | 可选设备（品牌/型号） |
| 1 | 校医院彩色多普勒超声租赁服务 | 1 | 台 |  |  |

按最终实际租赁的台数和天数来进行结算。

联系人： (签名)

联系电话：

日期：